 ТМ «Redokss San»

 <http://redokss.com.ua/> <http://shopredokss-san.com.ua/>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поддон** | **Размер** | **Поддон** | **Размер** |
| **SILLARO** | **800\*800\*270** | **MUSONE** | **R 900\*900\*270** |
| **MONTONE** | **900\*900\*270** | **TENNA** | **R 800\*800\*270** |
| **CARAPELLE** | **R 1200\*850\*280** | **TRONTO** | **R 1000\*1000\*280** |

**Инструкция по установке и сборке поддонов.**

1.Перед установкой поддона, не распаковывая перевернуть его вверх дном.



2. Накрутить гайку (3) на резьбовую шпильку (2). Затем, накрутить пластмассовую ножку (6) . С обратной стороны резьбовой шпильки накрутить еще одну гайку (3). Далее устанвливаем крепление (8) для панели , потом закручиваем ещё одну гайку.



3. Продеть шпильку (2) в крайние отверстие металлического профиля (1), это внешняя сторона поддона. Закрутить гайку (3) с обратной стороны профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле.



5. В крайнее отверстия с другой стороны металлического профиля (1), по той же схеме продеть и установить резьбовую шпильку (2),законтрогаить.



6. Аналогично собрать второй профиль .



7. Прикрутить перпендикулярно дну поддона, на короткие саморезы, металлические профили (1).



8. Не переворачивая поддона отрегулировать все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт поддона, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели). Используя рулетку, выровнять все остальные ножки.

9. Установить крепёж к стене в месте установки поддона . Установить сифон и посадить поддон на крепежи к стене.



10. Установите панель под борт поддона, используя нижнее крепление панели.

11. Наполнить поддон на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона можно слить воду и пользоваться ванной.