 ТМ «Redokss San»

 <http://redokss.com.ua/> <http://shopredokss-san.com.ua/>

***ИНСТРУКЦИЯ***

***по установке и сборке асимметричных ванн***

***Palerno , Catania, Messina***

**1. Перевернуть ванну вверх дном .**

****

**2. Накрутить гайку (3) на резьбовую шпильку (2). Затем, накрутить пластмассовую ножку (7), с обратной стороны резьбовой шпильки накрутить еще одну гайку (3). Далее устанвливаем крепление для панели (9).**

****

**3. Продеть шпильку (2) в крайнее отверстие металлического профиля (1). Закрутить гайку (3) с обратной стороны профиля, используя обе гайки закрепить шпильку на профиле.**

****

**4. В крайнее отверстие металлического профиля (1), по той же схеме продеть и установить вторую резьбовую шпильку (2), законтрогаить.**

****

**5. Аналогично собрать второй профиль.**

****

**6. Прикрутить ко дну ванны, на короткие саморезы, металлические профили (1) под углом, так, что бы профили не выходили за борт ванны и не мешали установке панели.**

****

**7. По центру установить короткую резьбовую шпильку (2), используя пятак (10), под центральный упор, закрепить на короткие саморезы, установить ножку (7).**

****

**8. Не переворачивая ванны отрегулировать все ножки по уровню пола и высоте панели (вставив панель под борт ванны, замерить высоту ножки от профиля до нижнего края панели). Используя рулетку, выровнять все остальные ножки.**

**9. Установить крепёж к стене в месте установки ванны. Установить сифон и посадить ванну на крепежи к стене.**

****

**10. Установите панель под борт ванны, используя нижнее крепление панели.**

**11. Наполнить ванну на ½ водой и оставить на 6 часов. По истечению этого времени, не сливая воду заделать шов между ванной и стеной силиконом ( срок высыхания указан в инструкции). После высыхания силикона можно слить воду и пользоваться ванной.**